# **附件3 饶平县用户水龙头水质监测信息公开表（ 2024 年第4季度）**

| **序号** | **监测点地址** | **供水单位** | **采样****单位** | **检测****单位** | **检测****时间** | **监测指标** | **检测结果评价** | **不达标指标的检测值** | **健康风险提示及安全饮水建议** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄冈镇上林步上路191号 | 饶平粤海水务有限公司 | 饶平县疾控中心 | 饶平县疾控中心 | 2024年10月8-15日 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标，包括含微生物指标、 毒理指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂常规指标，不含放射性指标。 | 经检测，不合格水样4份,结果为1.上饶镇许坑村委会二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌不合格；2.上饶镇西片村委会总大肠菌群、大肠埃希氏菌不合格；3.建饶镇黄村村委会菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌不合格；4.浮山镇玉田村委会浑浊度、二氧化氯、总大肠菌群不合格。 | 1.上饶镇许坑村委会二氧化氯<0.02mg/L（标准限值为0.02-0.8mg/L）、菌落总数400cfu/mL（标准限值为≤100cfu/ml）、总大肠菌群14MPN/100mL（标准限值为不得检出）、大肠埃希氏菌11MPN/100mL（标准限值为不得检出）；2.上饶镇西片村委会总大肠菌群11MPN/100mL（标准限值为不得检出）、大肠埃希氏菌7MPN/100mL（标准限值为不得检出）；3.建饶镇黄村村委会菌落总数210cfu/mL（标准限值为≤100cfu/ml）、总大肠菌群7MPN/100mL（标准限值为不得检出）、大肠埃希氏菌5MPN/100mL（标准限值为不得检出）；4.浮山镇玉田村村委会浑浊度2.13NTU（标准限制<1NTU）、二氧化氯<0.02mg/L（标准限值为0.02-0.8mg/L）、总大肠菌群4MPN/100mL（标准限值为不得检出）。 | 二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、浑浊度不合格时请及时咨询县疾控中心，在专业机构的指导下科学饮水。 |
| 2 | 黄冈镇丁未路与中山路交叉西侧南门茶叶市场 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 3 | 黄冈镇公园大道7号 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 4 | 黄冈镇红光市场东三横24号 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 5 | 黄冈镇汕汾中路霞东路段36号 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 6 | 黄冈镇汕汾路佳一大厦 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 7 | 黄冈镇猪哥溪加压泵站 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 8 | 黄冈大道政务服务中心 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 9 | 黄冈镇饶平大道中段社保大楼 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 10 | 黄冈镇饶平大道新海利对面春华酒店 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 11 | 黄冈镇广场东路1号 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 12 | 黄冈镇下市沿河北路5号 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 13 | 黄冈镇新城区车站往南一公里保健院 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 14 | \*海山镇欧边三百门 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 15 | \*海山镇第三中学 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 16 | \*海山隆北桥头路1号  | 饶平粤海水务有限公司 |
| 17 | \*海山黄隆中兴路19号 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 18 | \*所城镇龙湾村X081与X082交叉路口往东约70米 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 19 | \*所城镇北山华龙牌水泥粤东总代理西北134米 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 20 | \*所城镇鸿北赤土坎展鸿商行  | 饶平粤海水务有限公司 |
| 21 | \*所城镇社区卫生院门口左边铺面 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 22 | \*大埕镇溪美路东侧盛驰茶艺 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 23 | \*大埕镇鸿程大道3号 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 24 | \*大埕镇鸿城大道5号 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 25 | \*大埕镇有线站中国电信恩邦点 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 26 | \*柘林镇X082边防派出所 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 27 | \*柘林镇中堤路4-5号 | 饶平粤海水务有限公司 |
| 28 | \*柘林镇中堤路1号  | 饶平粤海水务有限公司 |
| 29 | \*柘林小学西侧约50米  | 饶平粤海水务有限公司 |
| 30 | 上饶镇许坑村委会 | 上饶镇许坑村饮水工程 |
| 31 | \*上饶镇西片村委会 | 上饶镇西片村饮水工程 |
| 32 | 饶洋镇镇政府旁中生种植园 | 饶洋镇岩峰自来水厂 |
| 33 | \*饶洋镇赤棠村委会 | 饶洋镇岩峰自来水厂 |
| 34 | \*新丰镇溁溪自来水厂办公楼 | 新丰镇溁溪自来水厂 |
| 35 | 新丰镇建饶路2号 | 饶平县宜居自来水有限公司 |
| 36 | \*新丰镇丰联丁坑下山 | 饶平县宜居自来水有限公司 |
| 37 | 建饶镇锡坑村委会 | 建饶镇锡坑村饮水工程 |
| 38 | \*建饶镇黄村村委会 | 建饶镇黄村饮水工程 |
| 39 | 三饶镇在城村中华路98号 | 三饶镇自来水厂 |
| 40 | \*三饶镇南联村龙塘大道62号 | 三饶镇自来水厂 |
| 41 | 新塘镇下坝村委会 | 新塘镇下坝村饮水工程 |
| 42 | \*新塘镇新塘村委会 | 新塘镇新塘村饮水工程 |
| 43 | 汤溪镇麻寮村委会 | 汤溪镇麻寮村饮水工程 |
| 44 | \*汤溪镇上围村委会 | 汤溪镇上围村饮水工程 |
| 45 | 浮滨镇人民政府 | 浮滨镇桥头村饮水工程 |
| 46 | \*浮滨镇宫下村委会 | 浮滨镇宫下村饮水工程 |
| 47 | 东山镇红丰村委会 | 东山镇红丰村饮水工程 |
| 48 | \*东山镇长教村委会 | 东山镇长教村饮水工程 |
| 49 | 新圩镇人民政府 | 新圩镇长彬村饮水工程 |
| 50 | \*新圩镇田中村委会 | 新圩镇田中村饮水工程 |
| 51 | 浮山镇人民政府 | 浮山镇甘纯水厂 |
| 52 | \*浮山镇东官村委会 | 浮山镇甘纯水厂 |
| 53 | \*浮山镇中心小学 | 浮山镇甘纯水厂 |
| 54 | \*浮山镇中心卫生院 | 浮山镇甘纯水厂 |
| 55 | \*浮山镇五联村委会 | 浮山镇甘纯水厂 |
| 56 | \*浮山镇玉田村委会 | 浮山镇玉田村饮水工程 |
| 57 | 联饶镇赤岭村委会 | 联饶镇赤岭村饮水工程 |
| 58 | \*联饶镇凤山楼村委会 | 联饶镇凤山楼村饮水工程 |
| 59 | 樟溪镇人民政府 | 樟溪镇烈火村饮水工程 |
| 60 | \*樟溪镇新民村委会 | 樟溪镇新民村饮水工程 |
| 61 | 钱东镇大陇村委会 | 钱东镇自来水厂 |
| 62 | \*钱东镇小东村钱东大道110号 | 钱东镇自来水厂 |
| 63 | \*钱东镇径新村委会 | 钱东镇径新村饮水工程 |
| 64 | 高堂镇水利所楼下食店 | 高堂镇玉泉自来水厂 |
| 65 | \*高堂镇高二村 | 高堂镇玉泉自来水厂 |
| 66 | 汫平文明路林培生住家 | 汫洲镇兴洲自来水厂 |
| 67 | \*汫北汫前路麦泽峰住家 | 汫洲镇兴洲自来水厂 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。